UPUTSTVO ZA IZRADU I VEŽBE

Vežba mora da sadrži naslovnu stranu sa:
· Nazivom predmeta
· Nazivom prve vežbe (Vučna dinamičnost)
· Imenom i prezimenom i brojem indeksa studenta (sa desne strane)
· Imenom i prezimenom profesora i asistenta (sa leve strane)
· U donjem delu strane je potrebno napisati mesec predaje vežbe (npr. Novembar, 2021. godine)
Na sledećoj strani upišite (OBAVEZNO) ulazne podatke za izradu vežbe koji se nalaze u Excel fajlu. Pored toga, obavezno je napisati i:
· Vrednosti izabrane slobodne vučne sile (Fsl) prilikom tabelarnog proračuna Ψ
· Vrednosti izabrane vučne sile (Fo) prilikom tabelarnog proračuna φ
Napomena:
Vrednosti izabranih sila možete izvući i iz tabele, npr. vrednosti vučne i slobodne vučne sile u srednjem broju obrtaja i u srednjem stepenu prenosa. Kao što je označeno u dole datoj tabeli.


	ne
[o/min]
	st. pr.
[-]
	Pe
[W]
	Me
[Nm]
	V
[m/s]
	Fo
[N]
	Rv
[N]
	Fsl
[N]
	D
[-]
	Dpr
[-]

	280
	I
	9362,67
	319,33
	0,65
	12997,26
	1,57
	12995,70
	0,17
	0,17

	
	II
	
	
	0,87
	9748,08
	2,81
	9745,27
	0,13
	0,13

	
	III
	
	
	1,17
	7312,96
	5,03
	7307,93
	0,09
	0,09

	
	IV
	
	
	1,56
	5485,95
	9,02
	5476,93
	0,07
	0,07

	
	V
	
	
	2,09
	4112,54
	16,20
	4096,35
	0,05
	0,05

	500
	I
	19226,12
	367,22
	1,16
	14946,23
	4,99
	14941,24
	0,19
	0,19

	
	II
	
	
	1,55
	11209,82
	8,95
	11200,87
	0,14
	0,14

	
	III
	
	
	2,08
	8409,56
	16,05
	8393,51
	0,11
	0,11

	
	IV
	
	
	2,79
	6308,58
	28,77
	6279,80
	0,08
	0,08

	
	V
	
	
	3,73
	4729,23
	51,65
	4677,58
	0,06
	0,06

	1000
	I
	47448,86
	453,14
	2,32
	18443,18
	19,97
	18423,21
	0,24
	0,24

	
	II
	
	
	3,11
	13832,57
	35,82
	13796,75
	0,18
	0,18

	
	III
	
	
	4,16
	10377,13
	64,21
	10312,92
	0,13
	0,13

	
	IV
	
	
	5,57
	7784,59
	115,10
	7669,49
	0,10
	0,10

	
	V
	
	
	7,47
	5835,72
	206,61
	5629,11
	0,07
	0,07

	1500
	I
	79670,10
	507,23
	3,48
	20644,97
	44,93
	20600,04
	0,26
	0,27

	
	II
	
	
	4,66
	15483,93
	80,59
	15403,34
	0,20
	0,20

	
	III
	
	
	6,24
	11615,97
	144,46
	11471,51
	0,15
	0,15

	
	IV
	
	
	8,36
	8713,93
	258,97
	8454,96
	0,11
	0,11

	
	V
	
	
	11,20
	6532,40
	464,88
	6067,52
	0,08
	0,08

	2100
	I
	116576,30
	530,14
	4,88
	21577,49
	88,07
	21489,42
	0,28
	0,28

	
	II
	
	
	6,53
	16183,33
	157,95
	16025,38
	0,21
	0,21

	
	III
	
	
	8,74
	12140,66
	283,15
	11857,51
	0,15
	0,16

	
	IV
	
	
	11,71
	9107,53
	507,59
	8599,94
	0,11
	0,12

	
	V
	
	
	15,68
	6827,47
	911,16
	5916,30
	0,08
	0,09

	2500
	I
	136115,60
	519,96
	5,80
	21163,03
	124,81
	21038,22
	0,27
	0,27

	
	II
	
	
	7,77
	15872,49
	223,85
	15648,64
	0,20
	0,20

	
	III
	
	
	10,41
	11907,47
	401,28
	11506,19
	0,15
	0,15

	
	IV
	
	
	13,94
	8932,60
	719,37
	8213,23
	0,11
	0,11

	
	V
	
	
	18,67
	6696,33
	1291,33
	5405,00
	0,07
	0,09

	2800
	I
	146291,80
	498,96
	6,50
	20308,22
	156,56
	20151,66
	0,26
	0,26

	
	II
	
	
	8,71
	15231,37
	280,80
	14950,57
	0,19
	0,20

	
	III
	
	
	11,66
	11426,50
	503,37
	10923,13
	0,14
	0,15

	
	IV
	
	
	15,61
	8571,80
	902,38
	7669,42
	0,10
	0,11

	
	V
	
	
	20,91
	6425,85
	1619,84
	4806,01
	0,06
	0,08


Odavde je izabrana srednja vrednost od 1500 o/min i III stepen prenosa, a odatle je:
· Fo = 11615,97
· Fsl = 11471,51

U nastavku je potrebno napisati uvodno poglavlje sa objašnjenjem svrhe izrade vežbe. Kao materijal za uvodno poglavlje možete koristiti Praktikumu koji se nalazi na studentskom servisu, kao i beleške sa časova vežbi.
Nakon uvodnog poglavlja potrebno je preći na formiranje dijagrama (projekciju dijagrama). Na samom početku potrebno je dati prikaz tabele koja je gore data. Tabela ne sme biti data kao slika!
Naziv tabele je – Osnovni parametri u zavisnosti od broja obrtaja motora u svakom stepenu prenosa
Zatim je potrebno pristupiti ostalim proračunima koji su rađeni na času – izračunavanje Ψ i φ u zavisnosti od iskorišćenja korisne nosivosti.
Primer:
	H [%]
	0
	20
	40
	60
	80
	100
	120

	Gh [N]
	39240
	48069
	56898
	65727
	74556
	83385
	92214

	Ψ
	0,335
	0,273
	0,231
	0,200
	0,176
	0,157
	0,142



Potrebno je prikazati sliku vozila (sa svim silama koje deluju na vozilo) i da uradite proračun sume momenata pre nego što formirate narednu tabelu za koeficijent prianjanja. 
Primer:
	H [%]
	0
	20
	40
	60
	80
	100
	120

	Gpog [N]
	13524,29
	20692,59
	27860,9
	35029,21
	42197,51
	49365,82
	56534,13

	φ
	1,001
	0,654
	0,486
	0,386
	0,320
	0,274
	0,239



Napomena: Sve vrednosti zaokružiti na 3 decimale po sledećem principu: ukoliko je četvrta decimala veća ili jednaka 5, treća decimala se zaokružuje na veći broj, u suprotnom, treća decimala se zaokružuje na manji broj. Za sve proračune koje ste izvršili moraju postojati napisane formule u radu koje ste koristili za te proračune !

Naredna tačka je prikaz tri primera koja smo pominjali na času vežbi.
	1. Primer
	2. Primer
	3. Primer

	V, H
	V, Ψ
	H, Ψ

	
	V, φ
	H, φ



Primeri treba da budu dati na sledeći način:
Primer 1: Vozilo se kreće u XX stepenu prenosa brzinom od V = XX km/h, sa opterećenjem H = XX%. Sa dijagrama Ostrovcova očitane su vrednosti koeficijenata otpora puta Ψ = … i koeficijenta prianjanja φ = …
Vrednosti XX sami definišete… 
Nakon prikazanih primera potrebno je ukratko dati osvrt na vežbu i izneti zaključak. Za ovo možete da koristite Praktikum sa studentskog servira, beleške sa časova vežbi i rezultate koje ste dobili u samom radu.
Na samom kraju potrebno je ubaciti prilog/e, odnosno nacrtan dijagram Ostrovcova sa primerima na A3 formatu postavljen u rad u horizontalnom položaju. 
DRUGI DEO VEŽBE „DINAMIČKI PASOŠ“ ODRADITI PO ISTOM PRINCIPU KAO I PRVI DEO VEŽBE
Napomena:
Na crtežu mogu biti prikazana sva tri primera ali moraju biti jasno definisani (različitim debljinama ili stilovima definisati linije koje pripadaju različitim primerima!!!). Takođe, možete i nacrtati svaki primer na zasebnom crtežu i ubaciti u vežbu kao 3 crteža.
Sumiran sadržaj vežbe:
1. Naslovna strana
2. Ulazni podaci za izradu vežbe
3. Uvodno poglavlje o metodu Slobodne vučne sile - Dijagram Ostrovcova
4. Prikaz postupka rada i proračuna za dijagram Ostrovcova
5. Projekcija dijagrama Ostrovcova
6. Primeri za dijagram Ostrovcova
7. Zaključak vezan za dijagram Ostrovcova
8. Uvodno poglavlje o Dinamičkom pasošu
9. Prikaz postupka rada i proračuna za dinamički pasoš
10. Projekcija dinamičkog pasoša
11. Primeri za dinamički pasoš
12. Zaključak vezan za dinamički pasoš
13. Prilozi – crteži na A3 formatu
USLOVI:
· ROK ZA PREDAJU VEŽBE JE 10 DANA OD DATUMA KADA JE VEŽBA PREZENTOVANA NA ČASU !
· UKOLIKO ZAKASNITE SA PREDAJOM U PRVIH 10 DANA, IMATE DODATNIH 5 DA URADITE VEŽBU ŠTO POVLAČI JEDNU OCENU MANJE, ŠTO ZNAČI DA BISTE USPEŠNO ZAVRŠILI VEŽBU, TA OCENA MORA DA BUDE MINIMUM 7 !
· BILO KOJE DODATNO KAŠNJENJE ZNAČI DA MORATE DA SLUŠATE PREDMET SLEDEĆE GODINE !
· VEŽBU JE POTREBNO UKORIČITI !
· OBAVEZNO JE POSLATI EXCEL I WORD FAJL !
· OBAVEZNO JE POSLATI AUTOCAD/EXCEL FAJL UKOLIKO JE CRTEŽ RAĐEN NA RAČUNARU ! (može i ručno)
VEŽBA SE NEĆE SMATRATI KOMPLETNOM UKOLIKO SADRŽAJ I USLOVI VEŽBE NISU ZADOVOLJENI !!!
Vežba se šalje na mail: m.stokic@sf.bg.ac.rs sa nazivom mail-a (Subject): ETSMV_vezba_1
Naziv Excel fajla: Excel_sablon_brojIndeksa (npr: Excel_sablon_180111)
Naziv Word fajla: Ime_prezime_sifraOdseka_brojIndeksa (npr: Marko_Markovic_DT_180111)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete me kontaktirati na mail: m.stokic@sf.bg.ac.rs . 
SREĆAN RAD !
